* Лавка состоит из следующих элементов: опоры, каркаса и сидения.
* Каркас лавки выполнен из профильной трубы 40\*40\*1,5 мм,
* Опора из трубы профильной 40\*25\*1,5 мм. и 25\*2,8 мм.
* Сидение изготовлено из ламинированной фанеры толщиной 2000\*350\*18 мм. с сеткой.
* Опора с каркасом соединяются через фланцы посредством болтового соединения Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
* Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном.
* Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде.
* Гарантия 12 мес.